附件1

|  |
| --- |
| **技术参数** |
| **序号** | **货物名称** | **技术性能** |
| 1 | 割草盘 | 1.割草机应当为直板式（非折叠），割草盘重量应至少达到1.6吨及以上；2.割草盘割除宽度至少达到4米；3.制轮器应达6mm。4.工作高度：5-30厘米，高度可调5.连接方式：三点式连接6.匹配动力：≥120马力7.全轴驱动，不使用皮带8.刀片要求：刀片应为合金钢刀片，刀片数量≥13片，设备需配备双层刀片切割，且具有自保功能，遇岩石等硬物会自动收回，保护刀片。（投标时需要提供相关证明文件） |

商务要求：

（1）具有整机2年及以上质保期并有完善的售后服务；

（2）供应商负责将设备输送至目的地并从货车上卸下至路面；

（3）提供增值税专用发票；

（4）合同签订之日起30天内全部交货并安装调试完毕。