泸州机场（集团）有限责任公司

日常运行道口升降道闸采购项目

公开询价比选公告

泸州机场（集团）有限责任公司（采购人）拟对日常运行道口升降道闸采购项目在国内进行公开询价，兹邀请符合要求的比选申请人参加比选。现将有关内容告知如下：

一、采购条件

（一）项目名称：泸州机场（集团）有限责任公司日常运行道口升降道闸采购项目。

（二）项目编号：LZJC-KGXJ(2025)022101

（三）资金来源（金额，来源）：总限价10.00万元（含税），该价格包含此项目所有费用，国有企业自筹资金，财政性资金占比为0%，总限价明细详见附件1。

（四）组织方式：自行采购。

二、项目概况与内容

（一）项目地点：泸州云龙机场。

（二）服务要求、采购范围：

1.日常运行道口升降道闸采购项目参数及样式详见附件2；

2.采购内容和服务范围：

2.1本次项目采用一进一出2套闸门（含相关组件）、2套车辆识别系统设置，智能驱动与安全控制系统1套。

2.2道闸箱体的安装‌：根据现场实际情况，要求安装机箱钢制预埋件，地面需开挖深0.6米，长1米，宽1米的基坑，基坑内植入钢筋，与预埋件连接，道闸箱体必须安装牢固，与地面连接要严实，不要留有空隙，并且要在水平地面上安装，不要倾斜，最后用混凝土一次性浇灌恢复。

2.3‌工具和辅材准备‌：商家需自行准备冲击钻、打磨机、手电钻、切割机、模板、扳手、钳子、螺丝刀、网线钳等工具，以提供水泥、沙子、PVC管、镀锌管、固定夹、膨胀管、自攻钉、膨胀螺栓和电源线、通讯控制线及网线等材料‌。

2.4‌布线要求‌：布线时要避免导线接头，通讯线、开闸线、按钮线、对讲线、网线、视频线和地感线的布设要按照具体要求进行，布线完成后，用干水泥封住巢，确保线路的稳定和安全。

2.5售后服务：（1）乙方在质保期内每季度需免费做好‌定期清洁、润滑和检查道闸等定期维护保养工作并出具维护保养报告，延长其使用寿命，保持道闸始终处于最佳状态。（2）在质保期内，若道闸设备出现故障，供应商需提供免费的维修和更换服务，且在1小时内响应，4小时内完成维修或者更换工作（特殊情况经双方协商处理），确保设备正常运行。（3）在质保期外，供应商每年对设备进行一次免费保养，终身维护。若道闸设备出现故障，需在1小时内响应，2小时给出解决方案，更换的零部件需乙方书面提供检测说明，以及更换的原因，由甲方采购后，4小时完成排故工作（特殊情况经双方协商处理）。

2.6‌安全规范‌：乙方在安装过程中，派专人负责，务必注意安全，遵循安全规范，若发生意外事故，造成的一切损失由乙方全部承担。‌

（三）实施时间：合同签订后根据甲方要求实施。

（四）质保期：三年。

（五）实施时间：合同签订日期起一个自然月内完成日常运行道口升降道闸安装工作。

（六）现场踏勘：因我司本次采购内容及要求需根据实际场地进行安装，以便各单位结合自身实际充分研判评估项目可行性，确保后续工作持续有序推进，有意向参与报价的单位可在2月28日17:00前拨打电话号码19180258816预约踏勘。

（七）结算方式：经双方签订合同后，乙方按照合同要求完成日常运行道口升降道闸安装工作，出具验收报告，经甲方验收合格后，且甲方在收到乙方开具的有效增值税专用发票30个工作日内向乙方一次性支付合同价总价款。

（八）采购方式：公开询价比选，以含税价报价，以不含税价作为评标标准，明确税率。

三、供应商资格要求

（一）资质条件

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和稳定的供货能力；

3.具有合法有效的营业资质，公司经营范围包含本次采购项目；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.具备法律和行政法规规定的其他条件；

7.本项目参加采购活动的比选申请人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

（二）联合体采购要求

本次采购不接受联合体投标。

（三）关联方投标要求

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目投标。

四、报名

（一）报名时间：2025年2月25日9:00至2025年2月27日17:00。

（二）报名方式：本项目报名方式为线上或线下报名，线上报名请将报名资料扫描件发送至电子邮箱：228365866@qq.com。线下报名地点：泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号泸州机场（集团）有限责任公司综合办公楼2012室。

（三）报名文件组成：

1.公司营业执照副本复印件；

2.法人代表或被授权人身份证复印件；

3.联系人及联系电话、邮箱。

以上文件均需加盖公章。

五、申请文件递交

（一）申请文件递交截止时间：2025年3月5日10:00。

（二）申请文件递交地点：泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号泸州机场（集团）有限责任公司综合办公楼2012室。

（三）逾期送达拒收提醒：逾期送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

（四）未报名拒收提醒：未报名获取采购文件的投标人递交的投标文件，采购人不予受理。

（五）报价文件组成

1.《企业法人营业执照》（副本）复印件；

2.法人代表或被授权人身份证复印件；

3.联系人及联系方式；

4.法定代表人授权书（详见附件3）；

5.承诺函（详见附件4）；

6.报价确认函（详见附件5）；

7.业绩证明（须提供至少一份从事道闸安装的合同）。

以上七项文件均需加盖公章，用信封密封后张贴封条并加盖骑缝章，信封正面应注明“泸州机场（集团）有限责任公司日常运行道口升降道闸采购项目”报价文件及报价单位全称。

（六）比选地点

泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号（泸州云龙机场）综合办公楼。

六、发布公告媒介

（一）本次公开询价公告将在泸州机场（集团）有限责任公司官网（https://www.luzhouairport.com/）、阳光采购服务平台（https://jiucheng.tfygcgfw.com/）和全国公共资源交易平台（四川省-泸州市）（https://www.lzsggzy.com/）上以公告形式发布。

（二）本次公开询价结果公告将在泸州机场（集团）有限责任公司官网（https://luzhouairport.com/）、及全国公共资源交易平台（四川省-泸州市）（https://www.lzsggzy.com/）以公告形式发布。

七、联系方式

（一）采购人：泸州机场（集团）有限责任公司

（二）联系地址：泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号（泸州云龙机场）

（三）联系人：朱先生

（四）电话：19180258816

（五）电子邮箱：228365866@qq.com

附 件：1.总限价明细表

2.采购日常运行道口道闸参数及样式

3.法定代表人授权书

4.承诺函

5.报价确认函

泸州机场（集团）有限责任公司

2025年2月24日

附件1

总限价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价金额含税（元）** | **合计金额含税（元）** | **备注** |
| 闸 杆 | 长5.5m\*高1.2m，杆壁厚度不低于1.5mm | 套 | 2 | 15000.00 | 30000.00 |  |
| 固定门排 | 长2m\*高1.2m | 套 | 2 | 4000.00 | 8000.00 |  |
| 机箱及系统 | 1.精钢材料，机箱壁厚度不低于2.5mm，机箱表面采用防锈、烤漆工艺处理，要能够经受在户外恶劣环境下运行的能力。2.带自动延时落杆功能，当防砸杆落杆后，检测无车辆或物体后，自动落杆。3.电机终身免费维修、更换服务。4.具备电子软启动、缓冲功能、热敏过载保护功能、减速功能、智能红外线防碰撞功能、防夹伤漏电保护功能、紧急停止功能，具备一定的防砸能力。5.配备数码遥控器、车辆识别系统及PC终端和防动物入侵铁丝网。 | 套 | 2 | 31000.00 | 62000.00 |  |
| 合计：100000.00元（含土建、运输、人工等所有费用），大写：壹拾万元整 |

附件2

采购日常运行道口道闸参数及样式

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 规格/功能 |
| 闸 杆 | 金属杆身，尺寸5.5m\*1.2m，杆壁厚度不低于1.5mm |
| 固定门排 | 2m\*1.2m |
| 机箱 | 精钢材料，机箱壁厚度不低于2.5mm，机箱表面采用防锈、烤漆工艺处理，要能够经受在户外恶劣环境下运行的能力。 |
| 功能 | 1.带自动延时落杆功能，当防砸杆落杆后，检测无车辆或物体后，自动落杆。2.电机终身免费维修、更换服务。3.具备电子软启动、缓冲功能、热敏过载保护功能、减速功能、智能红外线防碰撞功能、防夹伤漏电保护功能、紧急停止功能，具备一定的防砸能力。4.配备数码遥控器、车辆识别系统及PC终端和防动物入侵铁丝网。 |



附件3

法定代表人授权书

泸州机场（集团）有限责任公司：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人/单位主要负责人姓名、职务、联系方式）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名、联系方式）为我方参加“泸州机场（集团）有限责任公司日常运行道口升降道闸采购项目”比选的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此授权。

法定代表人/单位主要负责人签字：

授权代表（被授权人）签字：

（单位盖章）：

年 月 日

附件4

承诺函

泸州机场（集团）有限责任公司：

本单位详细阅读了《泸州机场（集团）有限责任公司日常运行道口升降道闸采购项目公开询价比选公告》，特此郑重承诺：

完全理解并接受本项目的全部程序、办法及时间安排，并在此不可撤销地放弃提出任何异议及索赔的权利。

我方承诺所提交一切文件的真实性与准确性。并承诺参加本次采购活动前三年内，未涉及任何形式的行政处罚、刑事责任、经济纠纷或其他违法违规行为。如经审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我方无条件接受贵方对此所做出的任何处理，也不要求贵方对此做出任何解释。

单位全称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（加盖公章）

年 月 日

附件5

报价确认函

泸州机场（集团）有限责任公司：

我方按照公告所列要求，自愿参加贵司“泸州机场（集团）有限责任公司日常运行道口升降道闸采购项目”的公开询价比选活动，一旦我方中选，将严格履行合同规定的责任和义务。

我司关于此项目的报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **不含税单价（元）** | **不含税合价小计（元）** | **含税单价（元）** | **含税合价小计（元）** |
| 闸 杆 | 长5.5m\*高1.2m，杆壁厚度不低于1.5mm | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 固定门排 | 长2m\*高1.2m | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 机箱及系统 | 1.精钢材料，机箱壁厚度不低于2.5mm，机箱表面采用防锈、烤漆工艺处理，要能够经受在户外恶劣环境下运行的能力。2.带自动延时落杆功能，当防砸杆落杆后，检测无车辆或物体后，自动落杆。3.电机终身免费维修、更换服务。4.具备电子软启动、缓冲功能、热敏过载保护功能、减速功能、智能红外线防碰撞功能、防夹伤漏电保护功能、紧急停止功能，具备一定的防砸能力。5.配备数码遥控器、车辆识别系统及PC终端和防动物入侵铁丝网。 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 不含税总价合计（元） |  |
| 税率（%） |  |
| 含税总价合计金额（元） | 小写：¥ 元 大写： |

以上报价，提供增值税专用发票。

 参选单位（盖章）：

 年 月 日