附件1

报价确认函

泸州机场（集团）有限责任公司：

我方按照公告所列要求，自愿参加贵司“泸州云龙机场货运公共区人行通道门禁系统改造项目（第二次）”的竞价比选活动，一旦我方中选，将严格履行合同规定的责任和义务。

我司关于此项目的报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 数量 | 不含税小计（元） | 含税小计（元） | 税率（%） |
| 1 | 门禁 | 宽1.2m、高1.6m。门洞净空为：1M-1.6M，高度为1M-2M，采用高强度铝合金制作，坚固耐用，不生锈，不变形。门体天地轴安装，无刷电机直驱双轴结构。 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 2 | 无刷电机 | 24V直流无刷控制系统，具有软启动、软停止，遇阻反弹，过流保护功能。可配门禁、人脸识别、读头立柱、开门按钮。控制板带防风功能。电源带过流保护，线路补偿技术，电源可宽电压输入：110V、220V。电源自带关停控制按键。直流无刷电机：24V、60W。采用大模数设计，不裂齿，减速比为200：1。采用大输出轴设计，不断轴。L型电机设计，便于更换维护。 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 3 | 防水开门按钮及立柱 | 型号：HM-AN |  |  | 1套 |  |  |  |
| 4 | 人脸识别立柱 | 型号：HM-LZ |  |  | 1套 |  |  |  |
| 5 | 远距离控制器 | 型号：HM-434X |  |  | 1套 |  |  |  |
| 6 | 人脸识别一体机 | 型号：HWC-DFD12；处理器:六核处理器+2G内存+32G闪存 操作系统:Linux操作系统 存储:支持TF卡存储 摄像头:双目，210万有效像素，1920\*1080 识别高度:1.2~2.2米，角度可调 识别距离:0.5~5米，视镜头可变 人脸角度:左右30度，上下30度 识别时间:小于1秒 存储容量:25万条抓拍记录 人脸容量:65000张 通讯接口:RJ45自适应以太网口（可支持定制WiFi） 物理接口:韦根输入/输出；USB；开关量输出 工作温度:-35℃ - +60℃ 工作湿度:0～90%相对湿度,无冷凝 设备电源:DC12V/3A 立柱孔径:36mm 设备功率:20W(MAX) 屏幕规格:7寸 设备重量:1.5kg |  |  | 1套 |  |  |  |
| 合计： |

以上报价，提供增值税专用发票，报价为包干单价，含运输、安装、调试、利润、税费等全部费用。若报价不唯一或报价不准确，则报价无效。

参选单位（盖章）

 年 月 日

附件2

法定代表人授权书

泸州机场（集团）有限责任公司：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人/单位主要负责人姓名、职务、联系方式）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名、联系方式）为我方参加“泸州云龙机场货运公共区人行通道门禁系统改造项目（第二次）”比选的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此授权。

法定代表人/单位主要负责人签字：

授权代表（被授权人）签字：

（单位盖章）：

年 月 日

附件3

承诺函

泸州机场（集团）有限责任公司：

本单位详细阅读了《泸州机场（集团）有限责任公司关于泸州云龙机场货运公共区人行通道门禁系统改造项目（第二次）竞价比选公告》，特此郑重承诺：

完全理解并接受本项目的全部程序、办法及时间安排，并在此不可撤销地放弃提出任何异议及索赔的权利。

我方承诺所提交一切文件的真实性与准确性。并承诺参加本次采购活动前三年内，未涉及任何形式的行政处罚、刑事责任、经济纠纷或其他违法违规行为。如经审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我方无条件接受贵方对此所做出的任何处理，也不要求贵方对此做出任何解释。

单位全称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（加盖公章）

年 月 日