附件1

|  |
| --- |
| **技术参数** |
| **序号** | **货物名称** | **技术性能** |
| 1 | 植保无人机 | 1.喷洒水箱不小于50升；2.飞行半径不低于1.5千米，同时具有安全避障系统；3.配套充电系统，且适配无人机电池快速充电，完成1次无人机电池充电30%-95%电量时间15分钟以内。 |

商务要求：

（1）具有一年及以上质保期并有完善的售后服务；

（2）供应商负责将设备输送至目的地并从货车上卸下至路面；

（3）提供增值税专用发票；

（4）合同签订之日起30天内全部交货并安装调试完毕。