泸州机场（集团）有限责任公司

2025年度X射线安全检查设备维保商家选聘项目公开询价比选公告

泸州机场（集团）有限责任公司（采购人）拟对2025年度X射线安全检查设备维保商家选聘项目在国内进行公开询价，兹邀请符合要求的比选申请人参加比选。现将有关内容告知如下：

一、采购条件

（一）项目名称：2025年度X射线安全检查设备维保商家选聘项目。

（二）项目编号：LZJC-GKXJ（2025）021301

（三）资金来源（金额，来源）：总限价12.65万元（含税），该价格包含此项目所有费用，国有企业自筹资金，财政性资金占比为0%，总限价明细详见附件1。

（四）组织方式：自行采购。

二、项目概况与内容

（一）项目地点：泸州云龙机场。

（二）服务要求、采购范围：

1.维护保养主体内容（详见附件2）；

2.服务范围和内容：

2.1执行标准：所有的X射线安全检查设备维护保养必须参照厂家通用技术手册维护保养标准执行，且出具维护保养报告书。

2.2民用航空X射线安全检查设备维护保养范围包括但不限于：光障、传送带、过滤器、风扇、控制部件、优化系统、备份数据、图像处理、报警功能、高压、电流、探测信号、ZOOM功能、清洁等（内容详见附件3）。

2.2.1按照设备维修规程和系统操作规程，须在规定时间内完成故障修复。

2.2.2根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，须以书面形式提出处置建议，及时采取相应措施解决，并以视频、照片等形式详细记录实施过程。

2.2.3维保工作需提供厂家维保、维修的相关正规授权证明，并须雇佣具有设备厂家专业维护保养及维修资质和能力的人员完成，维保人员须保持长期稳定，不得随意变更。

2.3维护保养周期

合同签订后，维护保养单位应对维保服务范围内的所有民用航空X射线安全检查设备（含系统）进行一次全面检查、检测、保养，发现问题后提出解决方案并根据甲方要求及时进行处理。每三个月对维保服务范围内的所有安检设备（系统）开展一次维护保养工作，并出具甲乙双方签字确认的维护保养记录。

2.4设备维护和零配件更换要求

2.4.1维保服务范围内的所有安检设备（系统）因维护保养、维修、故障等原因需更换时，由中标人经检查后向采购人提供检测报告，说明设备损坏状况、原因及事故报告，更换的设施设备零部件质保期应不低于1年。

2.4.2维保服务范围内的所有安检设备（系统）因维护保养、维修、故障而必须更换设备、备件、配件，包括但不限于线缆、保险管、插头、插座、开关、按钮等，且设备、备件、配件价格在2000元（不含）以下的，由中标人无偿提供且免费安装和调试，并确保更换的设备、备件、配件均符合相关国家标准和行业要求。

2.5故障‌服务标准和响应时间‌

2.5.1提供24小时故障抢修服务热线，接到报修后30分钟内响应‌。

2.5.2接到采购人服务请求后6小时内到达现场，并在1小时内给出解决方案‌，根据采购人要求规范开展排故工作。

2.6安全技术要求

维护保养人员必须符合国家和行业安全生产要求和规范，确保人员和设备安全的情况下严格按照规定程序开展维保工作，否则造成的一切损失和后果由维保单位全权负责。

（三）实施时间：合同签订后一个自然年度。

（四）服务周期：一年。

（五）现场踏勘：因我司本次维保服务采购内容及要求涉及较多且专业性较强，为让各单位了解我司维保服务需求详细情况，以便各单位结合自身实际充分研判评估项目可行性，确保后续工作持续有序推进，有意向参与报价的单位可在2月19日17:00前拨打电话号码19180258816预约踏勘。

（六）结算方式：经双方签订合同后，由中标人完成第一次维保并验收合格后，由中标人提供全额增值税专用发票，发票到达后30个工作日内由采购人一次性支付合同价总价款的70%，另剩余30%作为项目质保金，于合同期满并由双方确认设备无质量问题后无息支付。

（七）采购方式：公开询价比选，以含税价报价，以不含税价作为评标标准，明确税率。

三、供应商资格要求

（一）资质条件

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和稳定的维保技术能力；

3.具有合法有效的营业资质，公司经营范围包含本次采购项目；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.具备法律和行政法规规定的其他条件；

7.本项目参加采购活动的比选申请人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

（二）联合体采购要求

本次采购不接受联合体投标。

（三）关联方投标要求

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目投标。

四、报名

（一）报名时间：2025年2月17日9:00至2024年2月19日17:00。

（二）报名方式：本项目报名方式为线上或线下报名，线上报名请将报名资料扫描件发送至电子邮箱：228365866@qq.com。线下报名地点：泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号泸州机场（集团）有限责任公司综合办公楼2012室。

（三）报名文件组成：

1.公司营业执照副本复印件；

2.法人代表或被授权人身份证复印件；

3.联系人及联系电话、邮箱。

以上文件均需加盖公章。

五、申请文件递交

（一）申请文件递交截止时间：2025年2月25日10:00。

（二）申请文件递交地点：泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号泸州机场（集团）有限责任公司综合办公楼2012室。

（三）逾期送达拒收提醒：逾期送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

（四）未报名拒收提醒：未报名获取采购文件的投标人递交的投标文件，采购人不予受理。

（五）报价文件组成

1.《企业法人营业执照》（副本）复印件；

2.法人代表或被授权人身份证复印件；

3.联系人及联系方式；

4.法定代表人授权书（详见附件4）；

5.承诺函（详见附件5）；

6.报价确认函（详见附件6）；

7.须提供厂家维保、维修的相关正规授权书面证明；

8.业绩证明（须提供至少一份从事其它机场一年及以上的民用航空X射线安全检查设备维护保养合同）。

以上八项文件均需加盖公章，用信封密封后张贴封条并加盖骑缝章，信封正面应注明“泸州机场（集团）有限责任公司2025年度X射线安全检查设备维保商家选聘项目”报价文件及报价单位全称。

（六）比选地点

泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号（泸州云龙机场）综合办公楼。

六、发布公告媒介

（一）本次公开询价公告将在泸州机场（集团）有限责任公司官网（https://www.luzhouairport.com/）、阳光采购服务平台（https://jiucheng.tfygcgfw.com/）和全国公共资源交易平台（四川省-泸州市）（https://www.lzsggzy.com/）上以公告形式发布。

（二）本次公开询价结果公告将在泸州机场（集团）有限责任公司官网（https://luzhouairport.com/）、及全国公共资源交易平台（四川省-泸州市）（https://www.lzsggzy.com/）以公告形式发布。

七、联系方式

（一）采购人：泸州机场（集团）有限责任公司

（二）联系地址：泸州市龙马潭区石洞街道航港东路69号（泸州云龙机场）

（三）联系人：朱先生

（四）电话：19180258816

（五）电子邮箱：228365866@qq.com

附 件：1.总限价明细表

2.维护保养主体内容

3.维护保养项目

4.法定代表人授权书

5.承诺函

6.报价确认函

泸州机场（集团）有限责任公司

2025年2月14日

附件1

总限价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税金额（元） | 备注 |
| 1 | 旅客单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DB6550A | 台 | 11 | 126500 |  |
| 2 | 大件行李用单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DT100100A | 台 | 1 |  |
| 3 | 托运行李用单视角双通道X射线安全检查设备 | CMEX-D8380 | 台 | 8 |  |
| 4 | 货运用单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DT150150A | 台 | 1 |  |
| 5 | 货运用单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DT100100A-H | 台 | 2 |  |

附件2

维护保养主体内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 旅客单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DB6550A | 台 | 11 |
| 2 | 大件行李用单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DT100100A | 台 | 1 |
| 3 | 托运行李用单视角双通道X射线安全检查设备 | CMEX-D8380 | 台 | 8 |
| 4 | 货运用单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DT150150A | 台 | 1 |
| 5 | 货运用单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DT100100A-H | 台 | 2 |

附件3

维护保养项目

|  |  |
| --- | --- |
| 1.清洁设备 | 19.检查训管功能 |
| 2.清洁并检查光障 | 20.检查输送机自动反向运行功能 |
| 3.检查指示灯 | 21.检查设备自诊断功能 |
| 4.清洁并检查输送带 | 22.检查X射线控制器（1）射线断灯丝电流（2）X射线开灯丝电流（3）阳极电流（4）高压 |
| 5.检查风扇，清洁过滤网 |
| 6.清洁显示器荧光屏、检查显示器 |
| 7.清洁并检查输送机、马达和滚筒 |
| 8.检查铅门帘 |
| 9.检查紧急停止开关 | 23.检查包裹计数 |
| 10.检查连锁系统 | 24.（1）查看系统工作时间（2）查看X射线发射时间  |
| 11.检查盖板 |
| 12.检查系统功能 | 25.检查探测器信号和探测器部件 |
| 13.检查接线和保护接地 | 26.检查系统主要技术指标 |
| 14.检查报警功能 | （1）单次检查剂量（2）泄漏射线剂量线分辨力（3）穿透力（4）空间分辨力 |   |
| 15.检查图像处理功能 |
| 16.检查Z00M功能 |
| 17.检查X射线关断功能 |
| 18.检查设备输入电压 |

附件4

法定代表人授权书

泸州机场（集团）有限责任公司：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人/单位主要负责人姓名、职务、联系方式）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名、联系方式）为我方参加“泸州机场（集团）有限责任公司2025年度X射线安全检查设备维保商家选聘项目”比选的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此授权。

法定代表人/单位主要负责人签字：

授权代表（被授权人）签字：

（单位盖章）：

年 月 日

附件5

承诺函

泸州机场（集团）有限责任公司：

本单位详细阅读了《泸州机场（集团）有限责任公司2025年度X射线安全检查设备维保商家选聘项目公开询价比选公告》，特此郑重承诺：

完全理解并接受本项目的全部程序、办法及时间安排，并在此不可撤销地放弃提出任何异议及索赔的权利。

我方承诺所提交一切文件的真实性与准确性。并承诺参加本次采购活动前三年内，未涉及任何形式的行政处罚、刑事责任、经济纠纷或其他违法违规行为。如经审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我方无条件接受贵方对此所做出的任何处理，也不要求贵方对此做出任何解释。

单位全称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（加盖公章）

年 月 日

附件6

报价确认函

泸州机场（集团）有限责任公司：

我方按照公告所列要求，自愿参加贵司“泸州机场（集团）有限责任公司2025年度X射线安全检查设备维保商家选聘项目”的公开询价比选活动，一旦我方中选，将严格履行合同规定的责任和义务。

我司关于此项目的报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 税率 |
| 1 | 旅客单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DB6550A | 台 | 11 |  |  |  |
| 2 | 大件行李用单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DT100100A | 台 | 1 |
| 3 | 托运行李用单视角双通道X射线安全检查设备 | CMEX-D8380 | 台 | 8 |
| 4 | 货运用单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DT150150A | 台 | 1 |
| 5 | 货运用单通道双视角X射线安全检查设备 | CMEX-DT100100A-H | 台 | 2 |

以上报价，提供增值税专用发票。

 参选单位（盖章）：

 年 月 日